**ELIFE ALPO PISTORASIAPYLVÄIDEN KALUSTUSTIEDOT**

**14 284 04**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6 U/UTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 05**

**Kalustus:**2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6 U/UTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 06**

**Kalustus:**2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6 U/UTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 07**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6 U/UTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 08**

**Kalustus:**
4x(2x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
4x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
4x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 19**

**Kalustus:**
3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 20**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 24**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 25**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 26**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 27**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 28**

**Kalustus:**
4x(2x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
4x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
4x(2x2-os RJ45 CAT6 U/UTP)
2x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 284 34**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 00**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 01**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 02**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 03**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 05**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 06**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 07**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 08**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 09**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 10**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m.
Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 11**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 12**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m.
Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 13**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 14**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

 **14 352 15**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 16**

**Kalustus**:
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 17**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 18**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m.
Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 19**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 20**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 21**

**Kalustus:**
4x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
4x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 22**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 23**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 24**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 25**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 26**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 27**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 28**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 29**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 30**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 31**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 32**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 33**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

 **14 352 34**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 35**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 36**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 37**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 38**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 39**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 40**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 12x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 41**

**Kalustus:**
2x(4x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(4x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 16x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 52**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 53**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 54**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 55**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 56**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m.
Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 57**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 58**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m.
Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 59**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

 **14 352 60**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 61**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 62**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 63**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 64**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 65**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 5m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 66
Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 67**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 68**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 69**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 70**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 71**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 72
Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 73**

**Kalustus**:
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 74**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 75**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 76**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 77
Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 78**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 79
Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 10m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9016QZ

**14 352 80**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m

**14 352 81**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa.

**14 352 82**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 83**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 84**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 85**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri= Harmaa

**14 352 86**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 87**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 88**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 89**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 90**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 91**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 92**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 93**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
Väri = Harmaa

**14 352 94
Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 352 95**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 352 96**

**Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 2x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 352 97
Kalustus:**
2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 352 98**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 6x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

 **14 352 99**

**Kalustus:**
3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S
3x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S
2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 00**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 01**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 02**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 03**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
1x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 04**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 05**

**Kalustus:**
2x(2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x1,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 06**

**Kalustus**:
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ

**14 353 07**

**Kalustus:**
2x(3x2-os. pr.) + MSK 3x2,5S
2x(3x2-os. pr. "Datasähkö") + MSK 3x2,5S
2x(2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP)
2x ryhmäjohto ja 8x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m
Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
RAL9005QZ